**Probenahmeprotokoll**

**A. Allgemeine Angaben**

1. Anfallstelle: AHV VV GmbH

Westring 360

44579 Castrop-Rauxel

2. Ort der Probenahme: Behandlungsanlage AHV

3. Grund der Probenahme: Routinekontrolle

4. Probenahmetag: {{ datum }}

5. Probenehmer: {{ probenehmer }}

6. Anwesende Personen: {{ anwesende\_personen }}

7. Herkunft des Abfalls: laufende Produktion bei der AHV

8. Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen: Z 2

**B. Vor-Ort-Gegebenheiten**

9. Abfallart / Allgemeine Beschreibung: Behandelter Abfall

10. Gesamtvolumen / Form der Lagerung: 2000 t



|  |  |
| --- | --- |
| Output AHV {{ output\_nr }} | Output AHV {{ output\_nr\_1 }} |

11. Lagerungsdauer: 1 Monat

12. Einflüsse auf das Abfallmaterial

(z.B. Witterung, Niederschläge): keine

13. Probenahmegerät und -material: Spaten / Kleinmischer 200 Liter

14. Probenahmeverfahren: Probenahme aus dem ruhenden Haufwerk / Mischung / Verjüngung durch

Viertelung.

Großstückiges Material wurde auf ca. 1 cm ∅ zerkleinert.

15. Anzahl der Einzelproben: 100 ; Mischproben: 2

16. Probenvorbereitungsschritte: s. Anlage.

17. Probentransport und -lagerung: PKW

18. Vor-Ort-Untersuchung: internes Labor: LF, pH, SM, DOC, TOC

19. Ort: Castrop-Rauxel, den {{ datum }} Unterschrift(en): Probenehmer:..................................................